Manual de instalação

Esse manual tem o objetivo de ajudar, vocês, os clientes do Plant.ai a montarem seu recém-adquirido vaso, fornecendo instruções simples, rápidas e fáceis. Essa publicação está descrita em forma de tópicos pequenos, independentes, então sinta-se livre para começar pelo capítulo que você desejar. Te parabenizamos pela sua escolha de comprar um produto tão inovador e revolucionário como esse e te desejamos ótimos plantios.

Peças do produto:

* Vaso de tamanho pequeno;
* Pacote com 1(uma) pequena unidade de manta de drenagem
* Suporte para sensor;
* Sensor de temperatura e umidade;
* Bateria para sensor;

- Montar o sensor no vaso

1. Desembale seu produto e verifique se todas as peças estão presentes
2. Escolha e coloque o vaso na posição de sua preferência.
3. Após a escolha da posição do vaso, insira a bateria no sensor
4. Pegue seu suporte para sensor, e encaixe o mesmo, junto com a bateria, em sua abertura.
5. Por fim, posicione o suporte próximo no vaso

Dicas: Não posicione o sensor próximo demais do vaso, pois o contato com a agua no momento da rega, pode danifica-lo.

Como configurar o sensor à internet sem fio (Wifi)

Como inserir uma plantar no vaso

Você irá precisar dos seguintes materiais:

1(uma) porção de argila, pedriscos ou brita;

1 (uma) manta de drenagem, também conhecida como manta de bidim;

1(uma) porção de terra vegetal;

1(uma) vaso Plant.ai;

1 – Adicione uma pequena quantidade de argila, pedriscos ou brita no fundo do vaso.

Dica: Não exagere na quantidade. Para um vaso pequeno, encher até a marca 4 cm, está muito bom.

2 – Coloque a manta de drenagem (bidim) sob a camada de porção de argila, pedriscos ou brita, de modo que não fique nenhuma parte da camada descoberta.

Dica: A manta de bidim serve para evitar que a terra molhada escorra pelas pedras, e impeça a passagem da agua pelos furos do vaso.

3.1 – Caso você for cultivar uma muda, posicione-a bem no meio do vaso, e preencha os espaços vazios com terra vegetal.

3.2 – Caso você for cultivar uma semente, preencha o vaso com terra vegetal. Depois insira sua semente bem no meio da terra.

Dica: Não é necessário enfiar a semente no fundo do vaso. Dois Cm de profundidade já está bom.

4. E por fim, cubra as laterais da planta com outra camada de argila, pedriscos ou brita no fundo do vaso. Isso irá fazer com que a água da rega não evapora tão rapidamente e permaneça por mais tempo no vaso.

- Como associar seu vaso/sensor a sua conta digital